**Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr**

Udfyld et skema pr. sprøjtning og opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen i 3 år.

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: |  |
| Sprøjtefører: | □ NN (skriv navn) □ NN (skriv navn) |

|  |  |
| --- | --- |
| Dysefabrikat og dysenavn |  |
| Afdriftsreduktion *(sæt kryds)* | Højeste tryk anvendt ved denne sprøjtning |
| □ 50 pct. | Angiv tryk: bar |
| □ 75 pct. | Angiv tryk: bar |
| □ 90 pct. | Angiv tryk: bar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt (kun efterårsrelevante vist)**anvendt ved aktuel udbringning*(Sæt kryds og angiv anvendt afstand i kolonner til højre)* | Afstandskrav ifølge etiketten | Anvendt afstandskrav |
| Vandløb, søer mm. | §3 natur- områder | Vandløb, søer mm. | §3 natur- områder |
|  | Adimax § | 10 |  |  |  |
|  | Belkar | 2 | 10 |  |  |
|  | Boxer / Fidox EC / Roxy EC § | 10 |  |  |  |
|  | Comet Pro | 10 |  |  |  |
|  | DFF / Legacy 500 SC / Sempra | 10 |  |  |  |
|  | Focus Ultra |  | 5 |  |  |
|  | Folicur Xpert EC 240 (vinterraps) | 10 |  |  |  |
|  | Glyphomax HL | Ingen  | 5 |  |  |
|  | Harmony 50 SX | 10 |  |  |  |
|  | Juventus 90 | 10 |  |  |  |
|  | Kaiso Sorbie | 10 |  |  |  |
|  | Lamdex (markafgrøder) | 20 |  |  |  |
|  | Mateno Duo (op til 0,35 l/ha) | 10 | 5 |  |  |
|  | Mateno Duo (op til 0,7 l/ha) | 20 | 5 |  |  |
|  | Mavrik (korn, raps) | 10 |  |  |  |
|  | Orius Gold | 10 |  |  |  |
|  | Othello | 10 |  |  |  |
|  | Pirimor 500 WG (markafgrøder) | 20 |  |  |  |
|  | Prosaro | 10 |  |  |  |
|  | Roundup PowerMax | Ingen | 5 |  |  |
|  | Stomp CS (korn, bønner, ært m.fl.) | 20 |  |  |  |
|  | *Andre produkter, angiv venligst:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| □ Jeg bekræfter hermed: | * § angiver at midlet indeholder prosulfocarb. Der er krav om at anvende sprøjteteknik svarende til mindst 75% afdriftsreduktion i hele marken, dette bekræftes herved.
* For andre midler end prosulfocarb-midler er den angivne sprøjteteknik anvendt i en bredde på minimum 20 meter
* Den maksimale kørehastighed er 8 km/t
* En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning.
* Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning
 |

Oplysninger om afstandskrav til vandløb, søer mm. kan ses i Middeldatabasen.dk, menupunkt 7, ’Afstandskrav til vandmiljø’. Afstandskrav til §3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”. **Tjek altid den aktuelle godkendelse, inden anvendelsen!**